建築物屋內外電信設備檢測相片(表18-2)  共  6  張   115.8.1版
工程名稱：                
檢測日期： 115年 8 月  日
	一. 建築物外觀
	二. 總配線箱(集中總箱、電信室MDF架)

	
	

	三. 主配線箱  (X F)
	四. 宅內配線箱  (X F-  戶)

	
	

	五. 接地電阻測試(可看到電阻數值)
	六、建築物(總配線箱、電信室或洩水箱)引進管

	
	


承纜人簽名或蓋章： 
建築物屋內外電信設備檢測相片(表18-3、18-4)  共  6  張 115.8.1版
工程名稱：                
檢測日期： 115年 8 月  日
	七. 技術士於建築物前方(入鏡)
	八. 技術士進行絕緣測試(可看到電阻數值)

	
	

	九. 技術士進行心線對照測試(無數值需入鏡)
	十. 技術士進行對絞型數據電纜測試(DD箱)

	
	

	十一. 技術士對絞型數據電纜測試(插座)
	 十二、 其他補充照片

	
	


承纜人簽名蓋章：                   乙級技術士簽名蓋章：
建築物屋內外電信設備檢測相片(表18-5)  共  6  張  115.8.1版
工程名稱：                
檢測日期： 115年 8 月  日
	十三. 技術士於建築物(光纖終端箱)前
	十四. 技術士進行光纖鏈路光功率測試

	
	

	十五. 光纖長度測試
	十六. 技術士證照(必要時檢附) 有戳章免附

	光纖600公尺以下
免付光纖長度測試之照片
	


承纜人簽名蓋章：                     乙級技術士簽名蓋章：
依據NCC召開115年第1季建築物電信設備審查及審驗一致性會議要求，如檢附本表之照片為黑白列印，另請提供原始彩色照片電子檔，俾審驗機構審核。





依據NCC召開115年第1季建築物電信設備審查及審驗一致性會議要求，如檢附本表之照片為黑白列印，另請提供原始彩色照片電子檔，俾審驗機構審核。








依據NCC召開115年第1季建築物電信設備審查及審驗一致性會議要求，如檢附本表之照片為黑白列印，另請提供原始彩色照片電子檔，俾審驗機構審核。











